杜云松《综合项目》题目

10MHz频率无线充电器 使用10MHz频率的电磁耦合无线充电器。

技术要求：

* 1. 无线充电频率为10MHz,充电端直流输出4.2V ，
  2. 充电距离 10CM时，充电电流≥20MA，
  3. 最大充电电流≥200MA，
  4. 充电/充满LED显示。

发挥部分： 充电距离超过20CM或“一带二”充电或充电频率高到30MHz。